**KANALIZACJA SANITARNA W SWĘDOWIE 2016 R.**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT**

**1. ul. Złotych Kaczeńców**

a/ kanał grawitacyjny RK 200 o długości 231,6 m od studni S65 do tłoczni PP 4 – rys. 2.1, 20;

b/ tłocznia typu suchego oznaczona na planie jako PP 4 wraz z zagospodarowaniem terenu i linią wlz do istniejącego ZK oraz jej rozruch – rys. 6, 6.1;

c/ Rurociąg tłoczny PEHD 110 o długości 264,7 m od tłoczni PP 4 do **istniejącej** studni rozprężnej SR4 – rys. 28;

d/ studnie rewizyjne na rurociągu grawitacyjnym – żelbetowe Ø 1200 – 8 szt. – rys. 31;

e/ studnie rewizyjne na rurociągu tłocznym – żelbetowe Ø 1200 – szt. 3, studnie St20 i St24 wyposażone w czyszczaki wraz z armaturą – rys. 34;

f/ przyłącza do posesji z rur PVC 160 – 8 szt. zakończone studzienkami przyłączeniowymi systemowymi Dn 425 (w jednym przypadku na działce nr 39 – Dn 600).

g/ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 – 63 o szerokości 3,2 m, grubości po zagęszczeniu 15 cm i na długości 300 m.

h/ obsypanie humusem i obsianie trawą poboczy obustronnie na szerokość 0,5 m na całej długości drogi.

**UWAGA : Wszystkie przyłącza do nieruchomości prywatnych zostaną zakończone w odległości 2 – 3 m za granicą działki drogowej.**

**2. ul. Słoneczna i Cyprysowa**

a/ kanał grawitacyjny RK 200 o długości 357,9 m od studni S2.9.15 do **istniejącego**, zakorkowanego odejścia bocznego od studni S2.9 zlokalizowanego ok. 3 m od krawędzi jezdni ul. Leśnej;

b/ kanał grawitacyjny RK 200 o długości 71,1m od studni S2.9.6.4 do studni S2.9.6 ;

c/ studnie rewizyjne na rurociągu grawitacyjnym – żelbetowe Ø 1200 – 19 szt. – rys. 31;

f/ przyłącza do posesji z rur PVC 160 – 19 szt. zakończone studzienkami przyłączeniowymi systemowymi Dn 425 (w przypadku działki nr 274/4 – Dn 600, natomiast na działce nr 275 studnią żelbetową Ø 1000).

g/ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 – 63 o szerokości 3,2 m, grubości 15 cm i na długości 480 m.

h/ obsypanie humusem i obsianie trawą poboczy obustronnie na szerokość 0,5 m na całej długości drogi.

**UWAGA : Wszystkie przyłącza do nieruchomości prywatnych zostaną zakończone w odległości 2 – 3 m za granicą działki drogowej.**