**KANALIZACJA SANITARNA W SWĘDOWIE ul. KOLEJOWA**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT**

a/ kanał grawitacyjny RK 200 o długości 456,06 m od istniejącej studni S1 dostudni S1.14 – rys.11

b/ studnie rewizyjne na rurociągu grawitacyjnym – żelbetowe Ø 1200 – 14 szt. – rys. 31;

f/ przyłącza do posesji z rur PVC 160 – 14 szt. zakończone studzienkami przyłączeniowymi systemowymi Dn 425 – rys.2.2, 11.

g/ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 – 63 o szerokości 3,2 m, grubości 15 cm po zagęszczeniu i na długości 486 m.

h/ obsypanie humusem i obsianie trawą poboczy obustronnie na szerokość 0,5 m na całej długości drogi.

**UWAGA : Wszystkie przyłącza do nieruchomości prywatnych zostaną zakończone w odległości 2 – 3 m za granicą działki drogowej.**