Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Specyfikacja techniczna pojazdu

1. **Nazwa zamówienia:**

„Zakup samochodu 9- osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości” **w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn.: „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”**

1. **Wymagania Zamawiającego:**
2. pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. samochód osobowy- przystosowany do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby Zamawiającego;
3. samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich.
4. pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawiony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych;
5. dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd- badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych), zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty;
6. zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej jedna stacja obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 60 km od miejscowości Pakość.
7. **Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| Marka samochodu, rocznik 2020 |  |
| Ilość miejsc- 9 (8+ kierowca) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SILNIK | silnik diesel z turbodoładowaniem, o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 1590 cm³ i nie większej niż 2600 cm³- silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6 |  |
| UKŁAD NAPĘDOWY | skrzynia biegów manualna co najmniej 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła |  |
| NADWOZIE | 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, kanapa trzyosobowa w II rzędzie oraz 3 indywidualne fotele w III rzędzie, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, centralny zamek zdalnie sterowany pilotem, drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, |  |
|  | podsufitka dachu na całej długości kabiny |  |
|  | uchwyt wejściowy na słupku przy drzwiach przesuwnych |  |
|  | nadwozie przeszklone, drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami |  |
|  | kolor nadwozia do uzgodnienia z Zamawiającym uwzględniony w cenie |  |
|  | podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu |  |
|  | podsufitka tapicerowana |  |
|  | ogrzewana szyba tylna |  |
|  | szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | lakier metalizowany |  |
|  | kamera cofania, system nawigacji z ekranem dotykowym |  |
| OZNAKOWANIE POJAZDU | oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| WYMIARY SAMOCHODU | typ nadwozia kombi o następujących parametrach:   * długość pojazdu min. 5200 mm * rozstaw osi min. 3400 mm * szerokość bez lusterek bocznych min. 1900 mm * wysokość min. 1950 mm od poziomu ziemi |  |
| BEZPIECZEŃSTWO | * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania * system kontroli trakcji * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera * centralny zamek * czujniki parkowania w zderzaku tylnym * sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa * apteczka pierwszej pomocy * gaśnica * trójkąt ostrzegawczy * zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz * alarm antywłamaniowy * zestaw narzędzi do wymiany opony * immobiliser * pasy bezpieczeństwa 3- punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach |  |
| OGUMIENIE | * opony letnie bezdętkowe na feldze stalowej |  |
| KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ | fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja wysokości fotela kierowcy, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy, w II rzędzie kanapa 3 osobowa z odchylaną częścią umożliwiającą wsiadanie do III rzędu, siedzenia pojedyncze 3 sztuki demontowane w III rzędzie siedzeń, siedzenie środkowe w III rzędzie demontowane i wymieniane na wózek inwalidzki, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, gniazdko elektryczne 12V, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz Mp3, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, komputer pokładowy z wyświetlaczem |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | * trzecie światło hamowania, * regulacja zasięgu reflektorów, * sygnalizator pozostawienia włączonych świateł, * oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu, * reflektory halogenowe, * światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, * koło zapasowe pełno wymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem |  |
| OPIS ZABUDOWY SPECJALEJ | * szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego * dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu * oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” zgodnie z przepisami, * pasy atestowane do mocowania wózka inwalidzkiego * pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim * najazdy aluminiowe |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszym załączniku.

W przypadku, gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”.

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty winien wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”

….……………………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)