**Tabela 2 ZESTAWIENIE ZJAZDÓW STRONA LEWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZJAZDÓW STRONA LEWA** | | | | | | | |
|
| **Nr zjazdu** | **Kilometraż** | | **Lokalizacja** | **Rodzaj nawierzchni projektowanej** | **Rodzaj** | **Powierzchnia kostki gr 8 cm/mieszanki bitumicznej**  **[m2]** | **Powierzchnia kruszywa**  **[m2]** |
|
|
| 1 | 0 | 14.41 | L | KR | Z |  | 15.3 |
| 2 | 35.55 | L | KR | Z |  | 38.82 |
| 3 | 114.14 | L | KR | Z |  | 20.83 |
| 4 | 203.31 | L | KR | Z |  | 16.5 |
| 5 | 268.29 | L | KR | Z |  | 25.82 |
| 6 | 307.37 | L | MB | Z | 65.9 |  |
| 7 | 345.16 | L | KR | Z |  | 20.83 |
| 8 | 382.26 | L | KR | Z |  | 22.22 |
| 9 | 431.9 | L | KR | Z |  | 24.96 |
| 10 | 485.38 | L | KR | Z |  | 32 |
| 11 | 512.49 | L | KR | Z |  | 34.19 |
| 12 | 560.99 | L | KR | Z |  | 93.11 |
| 13 | 581.51 | L | KR | Z |  | 74.93 |
| 14 | 620.64 | L | KR | Z |  | 24.54 |
| 15 | 650.24 | L | do przebrukowania | Z |  | 21.11 |
| 16 | 678.72 | L | MB | Z | 68.2 |  |
| 17 | 706.43 | L | KB,KR | Z | 12.16 | 11.7 |
| 18 | 720.25 | L | KB,KR | Z | 16.18 | 8.73 |
| 19 | 763.6 | L | KB,KR | Z | 13.11 | 7 |
| 20 | 784.14 | L | KB,KR | Z | 13.83 | 8.5 |
| 21 | 810.32 | L | KB,KR | Z | 18.24 | 42.6 |
| 22 | kier. Zamość |  | KB,KR |  | 12.55 | 2 |
| 23 | 820.96 | L | KB,KR |  | 24.88 | 6.7 |
| 24 | 844.21 | L | KB,KR | Z | 10.18 | 2 |
| 25 | 900 | L | KB |  | 27.85 |  |
| 26 | 1 | 112.91 | L | MB | SK | 80.26 |  |
| 27 | 243.49 | L | KR | Z |  | 17.25 |
| 28 | 389.24 | L | KR | Z |  | 16.5 |
| 29 | 620.13 | L | KR | Z |  | 46.13 |
| 30 | 764.76 | L | MB | Z |  | 71.54 |
| 31 | 2 | 18.74 | L | KR | Z |  | 26.55 |
| 32 | 228.78 | L | KR | Z |  | 39.4 |
| 33 | 650.74 | L | KR | Z |  | 25.3 |
| 34 | 700.86 | L | KR | Z |  | 21.13 |
| 35 | 977.49 | L | KR | Z |  | 24.7 |
| 36 | 3 | 799.91 | L | KR | Z |  | 34.03 |
| 37 | 842.03 | L | KR | Z |  | 17.52 |
| 38 | 883.29 | L | KR | Z |  | 20.84 |

Tabela 2

LEGENDA

|  |  |
| --- | --- |
| KB | kostka betonowa gr. 8 cm |
| KR | kruszywo łamane |
| MB | mieszanka bitumiczna |