|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZJAZDÓW STRONA PRAWA** | | | | | | | |
|
| **Nr** | **Kilometraż** | | **Lokalizacja** | **Rodzaj nawierzchni projektowanej** | **Rodzaj** | **Powierzchnia kostki gr 8 cm/mieszanki bitumicznej**  **[m2]** | **Powierzchnia kruszywa**  **[m2]** |
|
|
| 1 | 0 | 23.29 | P | KB,KR | Z | 13.53 | 15.25 |
| 2 | 43.37 | P | KB,KR | Z | 12.25 | 13.89 |
| 3 | 110 | P | KB,KR | Z | 16.33 | 23.24 |
| 4 | 147.05 | P | KB,KR | Z | 14.7 | 15.53 |
| 5 | 230.76 | P | KB,KR | Z | 15.7 | 26.42 |
| 6 | 255.47 | P | KB,KR | Z | 16.65 | 26.27 |
| 7 | 304.16 | P | KB,KR | Z | 18.9 | 24.6 |
| 8 | 337.46 | P | MB | Z | 40 | - |
| 9 | 517.51 | P | KB,KR | Z | 16 | 17.7 |
| 10 | 571.05 | P | KB,KR | Z | 22 | 15.03 |
| 11 | 581.75 | P | KB,KR | Z | 14.7 | 10.12 |
| 12 | 714.08 | P | KB,KR | Z | 23.9 | 5 |
| 13 | 733,25 | P | KB | Z | 23.5 | - |
| 14 | 786.09 | P | KB,KR | Z | 14.51 | 5.3 |
| 15 | 854.72 | P | KB,KR | Z | 19.25 | 4 |
| 16 | 876.72 | P | KB,KR | Z | 12 | 2 |
| 17 | 1 | 3.57 | P | MB | SK | 219.31 | - |
| 18 | 252.98 | P | KB,KR | Z | 14.82 | 11 |
| 19 | 326.22 | P | KB,KR | Z | 22.87 | 21 |
| 20 | 477.28 | P | KB,KR | Z | 14.4 | 9.5 |
| 21 | 602.36 | P | KB,KR | Z | 12.94 | 8.9 |
| 22 | 764.76 | P | KB,KR | Z | 16.53 | 8.5 |
| 23 | 2 | 229.98 | P | KR | Z | - | 17.6 |
| 24 | 434.87 | P | KR | Z | - | 34.5 |
| 25 | 445.96 | P | KR | Z | - | 35.85 |
| 26 | 702.06 | P | KR | Z | - | 19.96 |
| 27 | 984.18 | P | KR | Z | - | 19.3 |
| 28 | 3 | 842.67 | P | KR | Z | - | 38.75 |

**Tabela 1 ZESTAWIENIE ZJAZDÓW STRONA PRAWA**

LEGENDA

|  |  |
| --- | --- |
| KB | kostka betonowa gr. 8 cm |
| KR | kruszywo łamane |
| MB | mieszanka bitumiczna |