C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,03.2.Przekroje_Charakt_PW,2020-12-28 09:19:27,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 850.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,06Zjazdy_PW,2020-12-28 09:20:02,PWS01,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 1050.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,06.2. Szczegoly_PW,2020-12-28 09:21:18,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1000.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,07. Pryepustz,2020-12-28 09:24:42,PWS01,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\04.Profil_DP3120L_21.10.2020.dwg,04.1.Profil_PAB,2020-12-28 09:26:11,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1550.04 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\04.Profil_DP3120L_21.10.2020.dwg,04.2.Profil_PW,2020-12-28 09:27:14,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1550.04 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\05.Poprzeczki_DP3120L_17.11.2020.dwg,05.Popreczki,2020-12-28 09:27:48,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 1850.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\05.Poprzeczki_DP3120L_17.11.2020.dwg,05.Popreczki (2),2020-12-28 09:28:05,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 1850.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\05.Poprzeczki_DP3120L_17.11.2020.dwg,05.Popreczki (3),2020-12-28 09:28:21,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 1850.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\05.Poprzeczki_DP3120L_17.11.2020.dwg,05.Popreczki (4),2020-12-28 09:28:37,PWS01,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 1050.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\01_Orientacja_DP3120L\01_Orientacja_DP3120L.dwg,01.Orietnacja,2020-12-28 09:29:38,PWS01,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\SOR_Jaliskow\SOR_3120L_Jaslikow_06.11.2020.dwg,02.1.A3,2020-12-28 09:39:43,PWS01,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.PZT_3120L_13.01.2021.dwg,02.1.PW_plan (2),2021-01-14 08:41:36,PWS01,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 2 (297.00 x 1100.00 mm),1:1.05116,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.PZT_3120L_13.01.2021.dwg,02.1.PW_plan (3),2021-01-14 08:42:22,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 850.00 mm),1:1.05018,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.Mat_ZRID_3120L_09.12.2020.dwg,02.1.PAB_plan1,2021-01-14 08:44:58,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1400.01 mm),1:1,
