C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,03.1.Przekroje_Normalne_PAB,2020-12-28 09:17:06,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 900.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\03.Przekroje_normalne_DP3120L.dwg,03.1.Przekroje_Normalne_PW,2020-12-28 09:18:14,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 850.00 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\04.Profil_DP3120L_21.10.2020.dwg,04.2.Profil_PAB,2020-12-28 09:26:39,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1550.04 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\04.Profil_DP3120L_21.10.2020.dwg,04.1.Profil_PW,2020-12-28 09:27:02,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1550.04 mm),1:1,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.PZT_3120L_13.01.2021.dwg,02.1.PAB_plan,2021-01-14 08:39:13,PWS01,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 2 (297.00 x 1100.00 mm),1:1.04706,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.PZT_3120L_13.01.2021.dwg,02.1.PAB_plan (3),2021-01-14 08:40:04,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 850.00 mm),1:1.05257,
C:\PWS_Projekt\14.ZDP_Kasnystaw\DP3120L_Zakrecie_Jaślików\ACAD_DP3120L\PB_W_DP3120L\02.PZT_3120L_13.01.2021.dwg,02.1.PW_plan1 (2),2021-01-14 08:40:56,PWS01,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1400.01 mm),1:1,
