**Załącznik do SIWZ**

**WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚCNIE POZYSKIWANIA**

**MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH**

**Dotyczy postępowania pn. „Wymiana nawierzchni elementów infrastruktury drogowej wzdłuż ulic Grunwaldzkiej i Władysława Jagiełły w Tczewie”**

1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW BETONOWYCH
2. Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych, płyty typu Yomb itp.

Wyszczególnienie robót:

* + Ręczne wyłamanie płyt betonowych z nawierzchni,
	+ Przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,
	+ Oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi płyt,
	+ Ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać do ZUK-MZD przy rozliczeniu końcowym,
	+ Ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania w foremne stosy tak aby umożliwić ich bezpieczny przeładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.), załadowanie na środek transportu
	+ Przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz ich rozładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych. Zakazuje się zrzucania płyt betonowych bezpośrednio ze środka transportu,
	+ Ułożenie materiałów na placu składowym w foremne stosy.
1. Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowych z prefabrykowanej kostki wibroprasowanej, płytek chodnikowych, trylinki itp.

Wyszczególnienie robót:

* + Ręczny demontaż materiałów betonowych,
	+ Przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,
	+ Oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi prefabrykatów,
	+ Ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać do ZUK-MZD przy rozliczeniu końcowym,
	+ Ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach oraz zabezpieczenie go przez owinięcie folią, załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.),
	+ Przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek palet przy użyciu urządzeń mechanicznych,
	+ Ułożenie materiałów na placu składowym na paletach bądź ich ręczne przełożenie w foremne stosy.
1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW KAMIENNYCH
2. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
	* Ręczny lub mechaniczne rozebranie nawierzchni,
	* Oczyszczenie materiału z zanieczyszczeń,
	* załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (kaparka, ładowarka, itp.) lub ręcznie,
	* Przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek według wskazań przyjmującego,
	* Ułożenie materiałów na placu składowym wg asortymentu w pryzmy.

Materiały będące własnością Gminy Miejskiej Tczew, nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e lub na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy.