Ogłoszenie nr 510219705-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.

**Zakład Usług Komunalnych: Dostawa wraz z montażem publicznej toalety  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak  
Numer ogłoszenia: 599120-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 19004761700000, ul. ul. Czatkowska  , 83-100  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 316 466, e-mail zuktczew@zuktczew.pl, faks 585 315 729.  
Adres strony internetowej (url): www.zuktczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa wraz z montażem publicznej toalety

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZUK.271.3.10.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowej prefabrykowanej, automatycznej, trzystanowiskowej publicznej toalety, wolnostojącej, przeznaczonej do montażu w miejscu posadowienia (obiekt w kształcie prostokąta) do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. 1.1 Toaleta winna być wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego monolityczna (nie łączona), samonośna i stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów, z płaskim dachem. Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnętrznej rury spustowej, zamontowanej w pom. technicznym (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych rynien i rur spustowych na obiekcie). 1.2 Toaletę należy dostarczyć, zmontować i uruchomić w ciągu 2 dni, w miejscu posadowienia wyznaczonym przez Zamawiającego (koło placu zabaw zamek na Bulwarze nad Wisłą w Tczewie). Toaleta ma być toaletą mobilną z możliwością przestawienia w inne miejsce. 1.3 Zamawiający przygotuje miejsce posadowienia budynku toalety publicznej oraz wykona podejścia instalacyjne przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej do podłączenia toalety. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń energetycznych wykona Zamawiający. Wykonawca podłączy toaletę do istniejących mediów i dokona jej rozruchu. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w kwestii obsługi technicznej przedmiotu umowy. 2. Warunki techniczne jakie musi spełniać toaleta 1) Przeznaczenie toalety: - pomieszczenie publiczne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, - pomieszczenie publiczne dla kobiet i mężczyzn, - pomieszczenie techniczno-serwisowe z zabezpieczonym, oddzielnym wejściem zewnętrznym, dostępnym dla obsługi serwisującej. 2) Wymiary obiektu: - długość w przedziale 4,40 m – 5,00 m, - szerokość w przedziale 2,10 m – 2,20 m, - wysokość w przedziale 2,80 m - 3,2 m, - wysokość pomieszczeń wewnętrznych - 2,50 m. 3) Elewacja zewnętrzna wykonana z płyt granitowych polerowanych lub gresowych o grubości min. 1 cm, przyklejonych bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego bez stosowania płyt warstwowych. Elewacja odporna na rysowanie/zadrapania/grafity. Kolor ścian do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Użyte materiały powinny być trwałe, odporne na długoletnią eksploatację i zmienne warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu. 4) Drzwi - jednoskrzydłowe drzwi wejściowe do pomieszczeń publicznych, ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewnej typu DEKO 09 (struktura stali „skóra” - nie dopuszcza się gładkiej stali), z pneumatycznym samozamykaczem umieszczonym wewnątrz konstrukcji drzwi (nie dopuszcza się stosowania samozamykaczy na zewnątrz drzwi), usytuowane na dłuższym boku toalety o szerokości drzwi: - min. 90 cm w świetle do pomieszczenia publicznego przystosowanego dla os. niepełnosprawnych, - min. 80 cm w świetle do pomieszczenia publicznego dla kobiet i mężczyzn. Drzwi wyposażone w automatykę dla funkcji: - praca automatyczna, wyłączone; bezpłatne korzystanie; reset; stale otwarte (serwis), - otwieranie od zewnątrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty, - otwieranie od wewnątrz za pomocą czujnika bezdotykowego oraz po upływie określonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety, - otwieranie awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC", - uniemożliwienie zamknięcia drzwi, w przypadku obecności w toalecie użytkownika po aktywowaniu funkcji „POMOC”, do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie przeznaczonym na korzystanie. 5) Panel sterujący (wszystkie napisy na panelu grawerowane) wyposażony w: - wrzutnik monet, z możliwością ustalenia wysokości opłaty za toaletę, możliwość zastosowania dodatkowo opcji płatności kartą płatniczą i telefonem, - funkcję ustawienia wejścia bezpłatnego, - przycisk zwrotu monet, - blokadę wrzutnika w przypadku stanu toalety zajęta/awaria, - wyświetlacz LCD z informacją o pozostałej do wrzucenia wartości monet, - informację świetlną o stanie toalety: zajęta/wolna/awaria, - niezbędne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przycisków, grawerowane w min. dwóch językach (polski, angielski), - instrukcję obsługi co najmniej w dwóch językach (polski, angielski), - alarm świetlno – akustyczny, zintegrowany z zamkiem do drzwi. 6) Instrukcja obsługi obiektu umieszczona na zewnątrz, przy wejściu – tekst w języku polskim, angielskim lub/i niemieckim. 7) Na elewacji toalety winny być zainstalowane podświetlone piktogramy (światłem ledowym) mężczyzny, kobiety oraz osoby niepełnosprawnej na wózku, jako oznaczenie szczegółowych funkcji użytkowych. Niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**  
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45215500-2

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**03/11/2020 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 203252.03 **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: ECOPRODUCT-GIGANT Maja Trębacz Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 168 Kod pocztowy: 66-400 Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Kraj/woj.: lubuskie  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**231240.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 231240.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231240.00 Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.