Załącznik nr 1a do SWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dane techniczne oferowanego pojazdu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca zaznaczając TAK/NIE lub podając szczegółowe dane |
| 1 | fabrycznie nowy autobus: producent, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) |  |
| 2 | ilość miejsc 16 (15 + 1 miejsce kierowcy) | TAK/NIE |
| 3 | rodzaj paliwa – olej napędowy | TAK/NIE |
| 4 | moc silnika – nie mniej niż 150 KM |  |
| 5 | pojemność silnika 1995 cm3  lub więcej |  |
| 6 | manualna skrzynia biegów – 6 biegowa + wsteczny, | TAK/NIE |
| 7 | czworo drzwi:  z lewej strony z przodu – drzwi wejściowe kierowcy,  z prawej strony z przodu – drzwi wejściowe pasażera,  z prawej strony z boku - drzwi przeszklone przesuwne do przedziału pasażerskiego,  z tyłu – tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - o kącie otwarcia do 270 stopni, | TAK/NIE |
| 8 | Dodatkowe rączki i uchwyty dla pasażerów w obszarze wsiadania w przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE |
| 9 | boczny schodek przy drzwiach przesuwnych | TAK/NIE |
| 10 | układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK/NIE |
| 11 | kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | TAK/NIE |
| 12 | hamulce tarczowe z przodu i z tyłu | TAK/NIE |
| 13 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE |
| 14 | system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadanie | TAK/NIE |
| 15 | system kontroli trakcji | TAK/NIE |
| 16 | elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadanie | TAK/NIE |
| 17 | układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach | TAK/NIE |
| 18 | immobiliser | TAK/NIE |
| 19 | regulacja zasięgu reflektorów | TAK/NIE |
| 20 | siedzenie kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem | TAK/NIE |
| 21 | radio cyfrowe z Bluetooth, USB, AUX-in, system nawigacji satelitarnej, zestaw głośnomówiący ze sterowaniem głosowym, ekran dotykowy min. 5 calowy – montowane fabrycznie | TAK/NIE |
| 22 | szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane z izolacją termiczną i podgrzewana przednia szyba | TAK/NIE |
| 23 | klimatyzacja fabryczna dla przedziału kierowcy i strefy pasażerskiej (z przodu i z tyłu) | TAK/NIE |
| 24 | niezależne ogrzewanie – nagrzewnica zasilana paliwem + alarm obwodowy | TAK/NIE |
| 25 | przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne, światła do jazdy dziennej LED | TAK/NIE |
| 26 | autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem (2 szt. pilotów) | TAK/NIE |
| 27 | lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie z systemem monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdem z tyłem z miejsca parkingowego | TAK/NIE |
| 28 | czujniki parkowania przód i tył wraz z kamerą cofania, | TAK/NIE |
| 29 | tachograf cyfrowy z menu w jęz. pol. + ogranicznik prędkości (100km/h) | TAK/NIE |
| 30 | automatyczna blokada zamków po ruszeniu z miejsca | TAK/NIE |
| 31 | koło zapasowe pełnowymiarowe | TAK/NIE |
| 32 | chlapacze przód i tył | TAK/NIE |
| 33 | zestaw felg stalowych min. 16” z oponami letnimi i kołpakami | TAK/NIE |
| 34 | komplet opon zimowych wraz z felgami min. 16” | TAK/NIE |
| 35 | podłoga pokryta antypoślizgową i wodoodporną wykładziną, a ściany i sufit tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości | TAK/NIE |
| 36 | oświetlenie przedziału pasażerskiego i obszaru wsiadania (w tym stopnia wejściowego w drzwiach przesuwnych) | TAK/NIE |
| 37 | elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich | TAK/NIE |
| 38 | możliwość zamocowania 1 wózka inwalidzkiego (system szynowy lub system grzybkowy umożliwiający zamocowanie 1 wózka inwalidzkiego po demontażu siedzeń). | TAK/NIE |
| 39 | jeden komplet atestowanych pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn | TAK/NIE |
| 40 | jeden komplet pasów zabezpieczających osoby niepełnosprawne na wózkach (biodrowy z zaczepem do mocowania ze zwijaczem) | TAK/NIE |
| 41 | wszystkie siedzenia tapicerowane, tapicerka w kolorze melanż – do uzgodnienia, z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, w tym fotele w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające łatwy i szybki demontaż pod kotwiczenie wózka inwalidzkiego | TAK/NIE |
| 42 | wprowadzenie wózków z tyłu pojazdu za pomocą najazdów aluminiowych teleskopowych składanych o nośności min. 150 kg | TAK/NIE |
| 43 | serwis w autoryzowanej stacji obsługi - do 150 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 44 | oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, informujące o przewozie osób z niepełnosprawnością we wnętrzu mocowane na magnesach odporne na warunki atmosferyczne – 2 szt. | TAK/NIE |
| 45 | atestowane i ważne gaśnice, umocowane wewnątrz nadwozia, waga gaśnicy min. 2 kg, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, podnośnik autobusowy, kliny pod koła, apteczka autobusowa wg normy DIN 13164, młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych | TAK/NIE |
| 46 | Warunki gwarancji:   1. na silnik i podzespoły minimum 2 lata bez limitu km, 2. na powłokę lakierniczą minimum 2 lata bez limitu km, 3. na wykonaną zabudowę minimum 2 lata. |  |
| 47 | Warunki gwarancji:   1. na perforację nadwozia i podwozia minimum 6 lat |  |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***