Rawicz, dnia 25.08.2025 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.30.2025**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław - Białykał, odc. Białykał.**

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 2.1**Proszę o wyjaśnienie na jakiej powierzchni należy wykonać frezowanie profilujące. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Frezowanie założono na 20% istniejącej nawierzchni bitumicznej – zgodnie z przedmiarem robót.**Pytanie nr 2.2**Proszę o określenie wymagań dla geosiatki przeciwspękaniowej do warstw bitumicznych, dokumentacja nie zawiera SST dla siatki.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – geosiatka typu 120/120 z włókien szklanych nasączonej polimeroasfaltem. Podstawowe parametry:1. Wydłużenie:

3% (±0,4) - podłużne1,5% (+0,3) – poprzeczne1. Wytrzymałość na rozciąganie:

Kierunek podłużny: 120 kN/m (±10%)Kierunek poprzeczny: 120 kN/m (±10%)1. Wielkość oczek: 20 mm x 20 mm (+10%)

**Pytanie nr 2.3**Proszę o potwierdzenie, że pod pobocze utwardzone należy wykonać z podbudowę betonową.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak, pod pobocze należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grubości 10 cm. |

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak