**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / formularz oferowanego wyposażenia kinotechnicznego**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, kalibracja oraz strojenie systemu kinotechnicznego – sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI na potrzeby sali kinowej Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu zlokalizowanej przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Grójcu wraz z przeszkoleniem kinooperatorów z obsługi zamontowanego systemu (do 4 osób).
2. Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry sprzętów będących przedmiotem zamówienia oraz ich ilości przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Warunki wymagane przez Zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru****(Wykonawca zobowiązany jest wskazać:****nazwę urządzenia,** **nazwę producenta,** **model,** **numeru katalogowy,** **posiadane parametry i innych cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt** |
| **1. Kinowy projektor cyfrowy minimum 4K** | **1 kpl.** | Kinowy projektor cyfrowy DCI o rozdzielczości minimum 4K z laserowym źródłem światła, o mocy odpowiedniej do uzyskania zgodnego z normami DCI obrazu na istniejącym w sali kinowej GOK ekranie o wymiarach 8,6m x4,5m (ekran biały – rok produkcji 2015, należy wziąć pod uwagę dodatkowe straty w przypadku kalkulacji jasności) - odpowiedni dla projekcji 2D. |  |
| **2. Serwer kina cyfrowego** | **1 kpl.** | - Standard DCI,- Współpracujący z dostarczanym projektorem kinowym,- Min. 3,8 TB pamięci wewnętrznej,- odpowiedni dla projekcji 2D. |  |
| **3. Procesor wizyjny (skaler)** | **1 kpl.** | - kompatybilny z oferowanym projektorem i serwerem,- zapewniający przetwarzanie sygnału AV z zewnętrznych urządzeń odtwarzających. |  |
| **4. Obiektyw projekcyjny** | **1 szt.** | - Kompatybilny z dostarczanym projektorem kinowym,- Umożliwiający uzyskanie formatów kinowych w standardzie DCI na ekranie o wymiarach 9 x 3,77 m - odpowiedni dla projekcji 2D. |  |
| **5. Panel sterujący** | **1 szt.** | - Panel sterujący (komputer) do obsługi projektora. |  |
| **6. Stolik montażowy** | **1 szt.** | Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy o rozmiarach i funkcjonalności odpowiednich do oferowanego zestawu urządzeń. |  |

1. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej Zamawiającego o następujących przybliżonych parametrach:
* liczba miejsc: 278
* szerokość ekranu: 8,6 m
* wysokość ekranu: 4,5 m
* typ ekranu: biały – rok produkcji 2015, należy wziąć pod uwagę dodatkowe straty w przypadku kalkulacji jasności
* długość sali: 18,5 m
* szerokość sali: 9,38 m
* odległość projekcyjna: 20,5 m
1. procesor dźwięku kinowego Dolby CP 750. Oferowane w toku niniejszego postępowania wyposażenie, w szczególności kinowy serwer oraz projektor muszą zapewnić kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem dźwięku kinowego. Wykonawca jest zobligowany aby dostarczane wyposażenie zintegrować z obecnym procesorem dźwięku kinowego będącym w posiadaniu Zamawiającego.
2. wzmacniacze mocy Crown DSi 2000. Oferowane w toku niniejszego postępowania wyposażenie, w szczególności kinowy serwer oraz projektor muszą zapewnić kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wzmacniaczami mocy systemu nagłośnienia kinowego. Wykonawca jest zobligowany aby dostarczane wyposażenie zintegrować z obecnym systemem nagłośnienia kinowego będącym w posiadaniu Zamawiającego.
3. Wraz z przedmiotem zamówienia wymagane jest dostarczenie oryginalnej instrukcji w języku angielskim lub w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim może być instrukcją skróconą, wówczas gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w języku angielskim.
4. W celu potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone parametry oraz wymagania funkcjonalne i techniczne Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dla każdego z urządzeń karty katalogowe, foldery, instrukcje obsługi, opisy techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, określające szczegółowe parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie podstawowych parametrów oraz wymagań funkcjonalnych i technicznych opisanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi serwis oferowanego projektora cyfrowego sprawowany był przez osobę technika serwisu posiadającego aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania projektorów cyfrowych wystawiony przez producenta lub polskiego przedstawiciela producenta kinowego projektora cyfrowego oferowanego w postępowaniu.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu dokumentacji/oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym technikiem serwisu tj. osobą posiadającą aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych wystawiony przez producenta lub polskiego przedstawiciela producenta kinowego projektora cyfrowego oferowanego w postępowaniu wraz z załączeniem tego certyfikatu.

1. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta oraz być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, sprawny technicznie, bezpieczny, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu dokumentacji/oświadczenia lub certyfikatu wystawiony przez producenta lub polskiego przedstawiciela producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie sprzedaży, montażu i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych dla oferowanego rozwiązania produktowego.

………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty