Wykonawca: ………………………………..

**DANE TECHNICZNE SPRZĘTU**

**Ramię hydrauliczne wraz z głowicą kosząco-mulczującą.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **WYMAGANIA** | **OFERTA (do uzupełnienia wg opisu)** |
| **Ramię hydrauliczne – 1 szt.****Marka/typ:** **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowe | 1 szt. – fabrycznie nowe |
| **Zasięg poziomy głowicy** | 5 m – 5,5 m |  |
| **Zabezpieczenie najechania na przeszkodę**  | Mechaniczno-hydrauliczne |  |
| **Funkcja kopiowania terenu** | Tak  |  |
| **Funkcja pływająca głowicy** | Mechaniczna i hydrauliczna |  |
| **Funkcja automatycznej ochrony przewrócenia** | Tak |  |
| **Zawory blokujące nadmierne ruchy podczas obracania** | Tak |  |
| **Zawór automatycznej blokady transportowej** | Tak |  |
| **Moc rzeczywista pod obciążeniem hydromotoru** | 45KM |  |
| **Wydajność układu hydraulicznego** | 80-100 l/min. |  |
| **Sterowanie** | Linkowe 4 dźwigowe |  |
| **Wałek napędowy** | 540 obr./min. |  |
| **Wymiary transportowe:****- szerokość****- wysokość**  | - do 2 m- do 3,2 m |  |
| **Głowica kosząca – 1 szt.****Marka/typ:** **Rok produkcji :** | Fabrycznie nowa | 1 szt. – fabrycznie nowa |
| **Karczowanie drzew i odrostów o średnicy** | 8-10 cm |  |
| **Młotki wzmacniane –**  | Obrotowe 360 stopni |  |
| **Ilość młotków oraz rodzaj** | min. 18 sz. / węglikowe |  |
| **- praca w zakresie** **- szerokość robocza****- skok noża****- płozy boczne,****- zabezpieczenie przeciążenia rotoru** | - ok. 235 stopni- 100-120 cm- 60 m/s- tak- hydrauliczne |  |
| **Wymagane dokumenty (ramię + głowica):** |
| **Deklaracja zgodności CE** | Tak  |  |
| **Instrukcja w języku polskim papierowa/elektroniczna** | Tak  |  |
| **Karta lub książka gwarancyjna** | Tak |  |
| **Katalog części zamiennych** | Tak |  |
| **Książka serwisowa** | Tak |  |
| **Kompatybilne do pracy z ciągnikiem o mocy****120 KM i wadze 5400 kg** | Tak  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobistyWykonawcy lub osoby upoważnionej |  |