Wykonawca: ………………………………..

**DANE TECHNICZNE SPRZĘTU**

**Ramię hydrauliczne wraz z głowicą kosząco-mulczującą.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **WYMAGANIA** | **OFERTA (do uzupełnienia wg opisu)** |
| **Ramię hydrauliczne – 1 szt.**  **Marka/typ:**  **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowe | 1 szt. – fabrycznie nowe |
| **Zasięg poziomy głowicy** | 5 m – 5,5 m |  |
| **Zabezpieczenie najechania na przeszkodę** | Mechaniczno-hydrauliczne |  |
| **Funkcja kopiowania terenu** | Tak |  |
| **Funkcja pływająca głowicy** | Mechaniczna i hydrauliczna |  |
| **Funkcja automatycznej ochrony przewrócenia** | Tak |  |
| **Zawory blokujące nadmierne ruchy podczas obracania** | Tak |  |
| **Zawór automatycznej blokady transportowej** | Tak |  |
| **Moc rzeczywista pod obciążeniem hydromotoru** | 45KM |  |
| **Wydajność układu hydraulicznego** | 80-100 l/min. |  |
| **Sterowanie** | Linkowe 4 dźwigowe |  |
| **Wałek napędowy** | 540 obr./min. |  |
| **Wymiary transportowe:**  **- szerokość**  **- wysokość** | - do 2 m  - do 3,2 m |  |
| **Głowica kosząca – 1 szt.**  **Marka/typ:**  **Rok produkcji :** | Fabrycznie nowa | 1 szt. – fabrycznie nowa |
| **Karczowanie drzew i odrostów o średnicy** | 8-10 cm |  |
| **Młotki wzmacniane –** | Obrotowe 360 stopni |  |
| **Ilość młotków oraz rodzaj** | min. 18 sz. / węglikowe |  |
| **- praca w zakresie**  **- szerokość robocza**  **- skok noża**  **- płozy boczne,**  **- zabezpieczenie przeciążenia rotoru** | - ok. 235 stopni  - 100-120 cm  - 60 m/s  - tak  - hydrauliczne |  |
| **Wymagane dokumenty (ramię + głowica):** | | |
| **Deklaracja zgodności CE** | Tak |  |
| **Instrukcja w języku polskim papierowa/elektroniczna** | Tak |  |
| **Karta lub książka gwarancyjna** | Tak |  |
| **Katalog części zamiennych** | Tak |  |
| **Książka serwisowa** | Tak |  |
| **Kompatybilne do pracy z ciągnikiem o mocy**  **120 KM i wadze 5400 kg** | Tak |  |

|  |  |
| --- | --- |
| kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty  Wykonawcy lub osoby upoważnionej |  |