Wykonawca: ………………………………..

**DANE TECHNICZNE SPRZĘTU**

**Ramię hydrauliczne wraz z głowicą kosząco-mulczującą.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS:** | **WYMAGANIA:** | **OFERTA (do uzupełnienia wg opisu)** |
| **Ramię hydrauliczne – 1 szt.****Marka/typ:** **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowemin. 2022  | 1 szt. – fabrycznie nowe |
| **Zakres roboczy w poziomie** | 6 m  |  |
| **Możliwość montażu innych głowic roboczych np.: ścinarka do poboczy, frezarka do pni, itp.** | Tak |  |
| **Amortyzacja ramienia**  | Tak |  |
| **Możliwość obrotu ramienia** | min. 900 |  |
| **Zbiornik oleju**  | min. 205 l |  |
| **Chłodnica oleju z termostatem** | Tak |  |
| **Wskaźnik poziomu oleju** | Tak |  |
| **Sterowanie** | Linkowe 5 dźwigowe |  |
| **Przepływ oleju** | min. 90 l/m |  |
| **Obroty przekładni**  | min. 540 obr/min |  |
| **System „pływającej” regulacji głowicy koszącej do terenu** | Tak |  |
| **Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny** | Tak |  |
| **Zabezpieczenie hydrauliczno-pneumatyczne najazdowe oraz podnoszenia i opuszczania ramienia** | Tak |  |
| **Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny** | Tak |  |
| **Ciśnienie robocze ramienia**  | min. 200 bar |  |
| **Moc na hydromotorze**  | min. 45 KM |  |
| **Tablice ostrzegawcze** | Tak  |  |
| **Oświetlenie drogowe** | Tak  |  |
| **Maszyna produkowana seryjnie** | Tak  |  |
| **Głowica kosząca – 1 szt.****Marka/typ:** **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowamin. 2022  | 1 szt. – fabrycznie nowa |
| **Koszenie traw, gałęzi i krzaków** | Tak |  |
| **Napęd rotora przez hydromotor żeliwny** | Tak  |  |
| **Młotki bijakowe typu H** | Tak  |  |
| **Praca młotków w dwóch kierunkach** | Tak  |  |
| **Obrót młotków wokół własnej osi o 3600 bez możliwości uderzenia młotków o rurę rotora** | Tak |  |
| **Ilość młotków** | min. 22 szt. |  |
| **Moc silnika hydraulicznego**  | min. 40 KM |  |
| **Cięcie i rozdrabnianie krzaków** | min. Ø 9 cm |  |
| **Regulacja wysokości koszenia** | Tak  |  |
| **Szerokość robocza głowicy** | 100-120 cm |  |
| **Ciężar głowicy** | nie więcej niż 350 kg. |  |
| **Obroty wału roboczego** | min. 3000 obr/min |  |
| **Wyposażenie ochronne przed wyrzutem kamieni** | Tak |  |
| **Możliwość otwarcia klapy głowicy** | Tak  |  |
| **Dodatkowy komplet bijaków wraz z elementami do ich mocowania** | Tak  |  |
| **Wymagane dokumenty (ramię + głowica):** |
| **Potwierdzenie dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty, itp.** | Tak  |  |
| **Instrukcja w języku polskim papierowa/elektroniczna** | Tak  |  |
| **Karta lub książka gwarancyjna** | Tak |  |
| **Katalog części zamiennych** | Tak |  |
| **Książka serwisowa** | Tak |  |
| **Kompatybilne do pracy z ciągnikiem o mocy****120 KM i wadze 5400 kg** | Tak  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobistyWykonawcy lub osoby upoważnionej |  |