**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
„Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych”**

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych

w ilości 6 sztuk pomp KSB AmaPorter F 524 -4,2 kW

oraz 3 szt. pomp MEPROZET – NURT 40 PZM 1,9/R-2 – 1,9 kW

Cena łączna będzie sumą iloczynów ceny oferowanej i ilości sztuk zamówionych przez Zamawiającego poszczególnych rodzajów pomp.  
 Koszty transportu powinny być wliczone w cenę urządzenia.

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ:

A/ pompa KSB AmaPorter F 524 ND-4,2 kW:  
• Medium/Ciecz pompowana: ścieki komunalne z włóknistymi i stałymi cząstkami

• Wysokość podnoszenia: ok. 22 m.  
• Wydajność : ok 29 m3/h  
• Maksymalna temperatura medium: do 40 ºC  
• Zasilanie: 400V/50Hz/trzy fazy

• Moc silnika – 4,2 kW  
• Wirnik o swobodnym przepływie

• Przewód elektryczny o długości min 10 m

• Zaczep prosty na prowadnicę dwururową.

B/ pompa MEPROZET – NURT 40 PZM 1,9/R-2 – 1,9 kW:

• Medium/Ciecz pompowana: ścieki komunalne z włóknistymi i stałymi cząstkami

• Wysokość podnoszenia: ok. 20 m.  
• Wydajność pompy : ok 10 m3/h  
• Maksymalna temperatura medium: do 40 ºC  
• Zasilanie: 400V/50Hz/trzy fazy

• Moc silnika – 1,9 kW  
• Przewód elektryczny o długości min. 10 m

• Zaczep prosty na prowadnicę dwururową.

2. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Długa 19 , 59-150 Grębocice

Rozładunek dostawy – po stronie Wykonawcy.

3. Oferent oświadcza, że produkt jest zgodny z normami CE.  
4. Warunki gwarancji:  
Na przedmiot zamówienia, Oferent udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty  
sprzedaży i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

5. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

6. **Termin realizacji zamówienia**: od dnia zawarcia umowy r. do23.12.2024 r.

7. **Miejsce lub sposób uzyskania informacji**:

Janusz Michalak tel. 602 660 971.

8. **Kryteria wyboru ofert**: NAJNIŻSZA CENA

9. **Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:**

- wzór umowy - załącznik nr 3.

10. **Warunki płatności**:

Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.

11. **Sposób przygotowania oferty:**

1. ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
2. do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
3. do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie wykonawcy załącznik nr 4,
4. do oferty należy dołączyć polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłacenia składki,
5. dokument rejestrowy,
6. należy podać cenę netto i brutto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu,

12. **Miejsce i termin składania ofert**:

Ofertę należy złożyć do dnia **20.11.2024 r. do godziny 14:00** w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 lub mailem na adres: [sekretariat@zgkgrebocice.pl](mailto:sekretariat@zgkgrebocice.pl)

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.**