**Opis przedmiotu zamówienia na zadaniu:**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – V etap”**

**Swędów ul. Przylesie:**

a/ kanał grawitacyjny RK Ø 200: od studni S49 do tłoczni PP2 ;

b/ przyłącza z rur PVC 160 zakończone studzienką Ø 425 trzy metry za granicą działki drogowej na działce przyłączanej;

c/ przepompownia ścieków PP2 – montaż, podłączenie do sieci elektrycznej i rozruch.

d/ kanał tłoczny PEHD Ø 110 od przepompowni PP2 do istniejącej studni rozprężnej SR2

e/ utwardzenie jezdni zagęszczonym tłuczniem na szerokości ok. 3,2 m na całej długości prowadzonych robót

**Swędów ul. Bolka i Lolka wraz z Al. Róż**

a/ kanał grawitacyjny RK Ø 200: od istniejącej studni S 2.3.3. do studni S 2.3.30 ;

b/ przyłącza z rur PVC 160 zakończone studzienką Ø 425 trzy metry za granicą działki drogowej na działce przyłączanej;

c/ utwardzenie jezdni zagęszczonym tłuczniem na szerokości ok. 3,2 m na całej długości prowadzonych robót