*Załącznik nr 9 do OPZ*

**ANKIETA**

dotycząca **informacji o istniejących materiałach, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia na**: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT”

Województwo: **dolnośląskie**

Powiat: **kamiennogórski**

Jednostka ewidencyjna: **020702\_2 Kamienna Góra – obszar wiejski**

 **020703\_5 Lubawka – obszar wiejski**

Zakres zamówienia dotyczącego

BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT

oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie kamiennogórskim tworzona będzie BDOT500:**
	1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

*Tabela nr 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Id jednostki ewidencyjnej  | Nazwa jednostki ewidencyjnej  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| 1  | 020702\_2 | Kamienna Góra – obszar wiejski | 925 |
| 2 | 020703\_5 | Lubawka – obszar wiejski | 669 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 2:

*Tabela nr 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Obręb ewidencyjny\*  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| Id  | Nazwa  |
| Id  | Nazwa  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie BDOT500

\*\*należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

1. **Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 3, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 4.**

 *Tabela nr 3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp  | Jednostka ewidencyjna  | Mapa zasadnicza założona na podstawie\*  | Treść mapy zasadniczej  |  | Postać mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej (w ha)\*\*  | Pomiarów terenowych (0 lub 1)  | Pomiarów kartometry- cznych (0 lub 1)  | Innych materiałów (0 lub 1)  | Obligato ryjna (w ha) \*\* | Obligatoryjna z fakultatywną (w ha) **\*\***  |  | elektroniczna  |
| wektorowa pow( ha) \*\*  | hybrydowa pow. (ha) \*\*  | układ współrzędn ych  | system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza  |
| 1 | Kamienna Góra – obszar wiejski | 020702\_2 | 925 | 1 | 0 | 0 | - | 925 | - | 925 | PL-2000 | Comarch ERGO – Mapa zasadnicza |
| 2 | Lubawka – obszar wiejski | 020703\_5 | 669 | 1 | 0 | 0 | - | 669 | - | 669 | PL-2000 | Comarch Ergo – Mapa zasadnicza |
|  | **Razem:**  | 1594 |  |  |  |  | 1594 |  | 1594 |  |  |

\* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru \*\* - należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

*Tabela nr 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Powierzch nia mapy w postaci nieelektron icznej (ha)\*\*  | Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| plansza papierowo-aluminiowa  | plansza foliowa  | inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędn ych  | pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędny ch  | pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędny ch  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie kamiennogórskim tworzona będzie inicjalna baza GESUT:**

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 5:

*Tabela nr 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Id jednostki ewidencyjnej  | Nazwa jednostki ewidencyjnej  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT |
| 1 | 020702\_2 | Kamienna Góra – obszar wiejski | 925 |
| 2 | 020703\_5 | Lubawka – obszar wiejski | 669 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 6:

*Tabela nr 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Obręb ewidencyjny\*  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT  |
| Id  | Nazwa  |
| Id  | Nazwa  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie GESUT

\*\*należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

1. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Liczbę tych operatów szacuje się na **4400** sztuk, w tym w postaci analogowej 0, a w elektronicznej 4400.

1. System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to Comarch ERGO – Mapa zasadnicza.