*Załącznik nr 9 do OPZ*

**ANKIETA**

dotycząca **informacji o istniejących materiałach, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia na**: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT”

Województwo: dolnośląskie

Powiat: oławski

Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice – obszar wiejski

Zakres zamówienia dotyczącego

BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT

oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie oławskim tworzona będzie BDOT500:**
	1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

*Tabela nr 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| 1 | 021503\_5 | Jelcz-Laskowice – obszar wiejski | 1720 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 2:

*Tabela nr 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ewidencyjna | Obręb ewidencyjny\* | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| Id | Nazwa |
| Id | Nazwa |
| nie dotyczy |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie BDOT500

\*\*należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

1. **Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 3, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 4.**

 *Tabela nr 3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp  | Jednostka ewidencyjna  | Mapa zasadnicza założona na podstawie\*  | Treść mapy zasadniczej  |  | Postać mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej (w ha)\*\*  | Pomiarów terenowych (0 lub 1)  | Pomiarów kartometry- cznych (0 lub 1)  | Innych materiałów (0 lub 1)  | Obligato ryjna (w ha) \*\* | Obligatoryjna z fakultatywną (w ha) **\*\***  |  | elektroniczna  |
| wektorowa pow( ha) \*\*  | hybrydowa pow. (ha) \*\*  | układ współrzędnych  | system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza  |
| 1 | Jelcz-Laskowice – obszar wiejski | 021503\_5 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 1720 | 2000 | TurboEWID |
|  | **Razem:** | **1720** |  |  |  |  | **1720** |  | **1720** |  |  |

\* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru \*\* - należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

*Tabela nr 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Powierzch nia mapy w postaci nieelektronicznej (ha)\*\*  | Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| plansza papierowo-aluminiowa  | plansza foliowa  | inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| pow.(ha)\*\* | liczbaarkuszy mapy | skala mapy | układwspółrzędnych | pow.(ha)\*\* | liczbaarkuszy mapy | skala mapy | układwspółrzędnych | pow.(ha)\*\* | liczbaarkuszy mapy | skala mapy | układwspółrzędnych |
| Nie dotyczy |

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie oławskim tworzona będzie inicjalna baza GESUT:**

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 5:

*Tabela nr 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT |
| 1 | 021503\_5 | Jelcz-Laskowice – obszar wiejski | 1720 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 6:

*Tabela nr 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Obręb ewidencyjny\*  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT  |
| Id | Nazwa  |
| Id | Nazwa |
| Nie dotyczy |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie GESUT

\*\*należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

1. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Liczbę tych operatów szacuje się na 7200 sztuk, w tym w postaci analogowej 0, a w elektronicznej 7200.

1. System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Oławie do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to TurboEWID.