*Załącznik nr 9 do OPZ*

**ANKIETA**

dotycząca **informacji o istniejących materiałach, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia na**: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT”

Województwo: **dolnośląskie**

Powiat: **bolesławiecki**

Jednostka ewidencyjna: **0201**

Zakres zamówienia dotyczącego

BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT

oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

**Poniższy zakres obejmuje 100% szacowanej powierzchni dla której należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy BDOT500 (w tym 35% szacowanej powierzchni dotyczy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w pkt 3 ust. 3.2 SIWZ.**

**Zamawiający wskaże obszary, które wchodzą w skład zamówienia podstawowego obejmującego 65% powierzchni wskazanej w tab. 2 OPZ. W pierwszej kolejności będą wykonane tereny miejskie. Pozostałe 35% szacowanej powierzchni dotyczy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w pkt 3 ust. 3.2 SIWZ.**

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie bolesławieckim tworzona będzie BDOT500:**

**Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 to 10 960 ha.**

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

*Tabela nr 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Id jednostki ewidencyjnej  | Nazwa jednostki ewidencyjnej  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| 1  | 020101\_1 | Miasto Bolesławiec | 2274 |
| 2 | 020102\_2 | Gmina Bolesławiec | 1989 |
| 3 | 020103\_2 | Gmina Gromadka | 1281 |
| 4 | 020104\_4 | Miasto Nowogrodziec | 1824 |
| 5 | 020104\_5 | Gmina Nowogrodziec | 1471 |
| 6 | 020105\_2 | Gmina Osiecznica | 917 |
| 7 | 020106\_2 | Gmina Warta Bolesławiecka | 1204 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 2:

*Tabela nr 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Obręb ewidencyjny\*  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| Id  | Nazwa  |
| Id  | Nazwa  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie BDOT500

\*\* należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

Opcjonalnie jeśli nie będą Starostwa w stanie rozdzielić powierzchni do opracowania BDOT na gminy gdzie wchodzą wszystkie obręby Tab1 i te gdzie są do opracowania wybrane obręby w gminie Tab. 2 należy usunąć kolumny ,,szacowana powierzchnia………… i na początku dodać zdanie zaznaczone.

1. **Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 3, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 4.**

 *Tabela nr 3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp  | Jednostka ewidencyjna  | Mapa zasadnicza założona na podstawie\*  | Treść mapy zasadniczej  |  | Postać mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej (w ha)\*\*  | Pomiarów terenowych (0 lub 1)  | Pomiarów kartometry- cznych (0 lub 1)  | Innych materiałów (0 lub 1)  | Obligato ryjna (w ha) \*\* | Obligatoryjna z fakultatywną (w ha) **\*\***  |  | elektroniczna  |
| wektorowa pow( ha) \*\*  | hybrydowa pow. (ha) \*\*  | układ współrzędn ych  | system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza  |
| 1 | Miasto Bolesławiec | 020101\_1 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 2357 | 2357 |  | 2357 | 2000/5 | Comarch ERGO |
| 2 | Gmina Bolesławiec | 020102\_2 | 28849 | 1 | 1 | 0 | 28849 | 28849 | 1401 | 27448 | 2000/5 | Comarch ERGO |
| 3 | Gmina Gromadka | 020103\_2 | 26768 | 1 | 1 | 0 | 26768 | 26768 |  | 26768 | 2000/5 | Comarch ERGO |
| 4 | Miasto Nowogrodziec | 020104\_4 | 1610 | 1 | 0 | 0 | 1610 | 1610 |  | 1610 | 2000/5 | Comerch ERGO |
| 5  | Gmina Nowogrodziec | 020104\_5 | 16019 | 1 | 1 | 0 | 16019 | 16019 |  | 16019 | 2000/5 | Comarch ERGO |
| 6  | Gmina Osiecznica | 020105\_2 | 43704 | 1 | 1 | 0 | 43704 | 43704 |  | 43704 | 2000/5 | Comarch ERGO |
| 7 | Gmina Warta Bolesławiecka | 020106\_2 | 11044 | 1 | 1 | 0 | 11044 | 11044 |  | 11044 | 2000/5 | Comarch ERGO |
|  | **Razem:**  | 130351 | - | - | - | 130351 | 130351 | 1401 | 128950 | - | - |

\* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru \*\* - należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

*Tabela nr 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej  |
| Nazwa  | Id  | Powierzch nia mapy w postaci nieelektron icznej (ha)\*\*  | Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| plansza papierowo-aluminiowa  | plansza foliowa  | inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza  |
| pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędn ych  | pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędny ch  | pow. (ha)\*\*  | liczba arkuszy mapy  | skala mapy  | układ współrzędny ch  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **W ramach niniejszego zamówienia w powiecie** bolesławieckim **tworzona będzie inicjalna baza GESUT:**

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 5:

*Tabela nr 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Id jednostki ewidencyjnej  | Nazwa jednostki ewidencyjnej  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT |
| 1 | 020101\_1 | Miasto Bolesławiec | 2274 |
| 2 | 020102\_2 | Gmina Bolesławiec | 1839 |
| 3 | 020103\_2 | Gmina Gromadka | 1066 |
| 4 | 020104\_4 | Miasto Nowogrodziec | 1608 |
| 5 | 020104\_5 | Gmina Nowogrodziec | 1255 |
| 6 | 020105\_2 | Gmina Osiecznica | 817 |
| 7 | 020106\_2 | Gmina Warta Bolesławiecka | 988 |

* 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 6:

*Tabela nr 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Jednostka ewidencyjna  | Obręb ewidencyjny\*  | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz GESUT  |
| Id  | Nazwa  |
| Id  | Nazwa  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie GESUT

\*\*należy podać szacunkową wielkość obszaru mapy zasadniczej

**Opcjonalnie j.w**

1. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Liczbę tych operatów szacuje się na **ok. 21000** sztuk, w tym w postaci analogowej 0, a w elektronicznej 21000.

1. System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to Comarch ERGO.