1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rodzaj znaku*** | | ***Ilość tarcz*** | ***Ilość słupków*** |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** |
| ZNAKI OSTRZEGAWCZE | A-4  A-6b  A-6c  A-7 | 2  1  1  1 | 2  1  1  1 |
| ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI | E-18a  E-17a | 3  2 | 6 |
| TABLICZKI UZUPEŁNIAJĄCE | T-2 | 2 |  |
| ZNAKI INFORMACYJNE | D-15 | 2 | 2 |

**Suma: 14 13**

1. Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego do usunięcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rodzaj znaku*** | | ***Ilość tarcz*** | ***Ilość słupków*** |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** |
| ZNAKI OSTRZEGAWCZE | A-4  A-6c  A-6b  A-7 | 2  1  1  1 | 2  1  1  1 |
| ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI | E-18a  E-17a | 3  2 | 6 |
| TABLICZKI UZUPEŁNIAJĄCE | T-4 | 1 |  |

**Suma: 11 11**

1. Zestawienie oznakowania poziomego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj oznakowania** | | **szer.** | **przelicznik** | **szt** | **powierzchnia *[m2]*** |
| *z n a k i u z u p e ł n i a j ą c e* | | | |  |  |
| P-17 | Linia przystankowa (30mb) | *0,12* | 3,42 | 2,00 | **6,84** |

**Uwagi:**

* Istniejące oznakowanie pionowe należy wymienić na nowe znaki.