**Załącznik nr 1**  Formularz oferty

………………………………………..……… ……………………………….…. dnia …………….

 *(nazwa/pieczęć dostawcy)*

## FORMULARZ OFERTY

|  |
| --- |
| Dostawa jednego fabrycznie nowego 9–cio osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. „Samochód dla mieszkańców” współfinansowanego z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” |
| **Zamawiający:****Dom Pomocy Społecznej w Surhowie** **Surhów Kolonia 3, 22-310 Kraśniczyn**  |
| **1. Nazwa i adres Dostawcy:** ......................................................................................................................................................................................................................... **NIP Dostawcy:** ...........................................................................**REGON Dostawcy:** ....................................................................**Nr faksu** ............................................................................................................ **e-mail:** ………………………………………………………………….................. |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę jednego 9-cio osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. „Samochód dla mieszkańców” współfinansowanego
z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym: za cenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena jednostkowa** **netto w zł** | **Podatek VAT****w zł** | **Cena jednostkowa** **brutto w zł** |
|  |  |  |

słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

o poniżej wskazanych parametrach technicznych i wyposażeniu:

Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy

Producent/Marka: ………………………………………………..\*

Typ/Model: ………………………………………………………..\*

Rok produkcji: …………………………………………………...\*

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA OFEROWANEGO POJAZDU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia** | **Wypełnia Wykonawca** **Tak/ Nie lub opisowo**  |
| **DANE OGÓLNE** |  |
| 1. | Samochód 9-cio osobowy, fabrycznie nowy, typu bus, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba ma być przewożona na rozłożonym wózku inwalidzkim).  |  |
| 2 | Rok produkcji 2018 |  |
| 3 | Liczba miejsc siedzących: 9 (8+1) |  |
| **NADWOZIE / DRZWI / SZYBY** |  |
| 1 | Kolor nadwozia: dowolny z wykluczeniem kolorów jaskrawych  |  |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”) |  |
| 3 | Pełne przeszklenie pojazdu  |  |
| 4 | Szyba przednia podgrzewana  |  |
| 5 | Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej  |  |
| 6 | Ilość drzwi: 4 (2x pasażerskie z przodu, 1 drzwi boczne, przeszklone, przesuwane z prawej strony, 1 drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180o – wyposażone w ograniczniki |  |
| 7 | Możliwość blokowania drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz  |  |
| **KOŁA** |  |
| 1 | Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami |  |
| 2 | Chlapacze – przednie i tylne (4szt.) |  |
| 3 | Dodatkowy komplet kół zimowych lub letnich – zamiennych (w zależności od tego jaki został zamontowany w samochodzie) z obręczami stalowymi. Zestaw zgodny z parametrami producenta samochodu |  |
| 4 | Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone pod podwoziem |  |
| **SILNIK** |  |
| 1 | Rodzaj paliwa: olej napędowy  |  |
| 2 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem  |  |
| 3 | Pojemność silnika (litry): min. 1.6 |  |
| 4 | Moc silnika min. 120kM |  |
| 5 | Norma emisji spalin: min. w klasie EURO 6 |  |
| **UKŁAD NAPĘDOWY** |  |
| 1 | Skrzynia biegów manualna  |  |
| 2 | Rodzaj napędu: napęd na przednią oś |  |
| **ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ** |  |
| 1 | Immobiliser |  |
| 2 | Autoalarm |  |
| 3 | Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażera) |  |
| 4 | 2 komplety kluczyków do samochodu (w tym min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem) |  |
| **SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY (minimum)** |  |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 2 | ABS lub równoważny – zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 3 | ESC lub równoważny – elektroniczna stabilizacja toru jazdy  |  |
| 4 | ASR lub równoważny – układ kontroli trakcji  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe |  |
| 6 | Poduszki powietrzne min. 3 (1 zabezpieczająca kierowcę, 2 zabezpieczająca pasażerów na przednim siedzeniu) |  |
| 7 | Czujnik parkowania min. tył – mile widziany  |  |
| **PRZEDZIAŁ KIEROWCY** |  |
| 1 | Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z zagłówkiem, podłokietnikiem i regulacją przesuwu tył – przód, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości |  |
| 2 | Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy |  |
| 3 | Siedzenie pasażera obok kierowcy – kanapa dwuosobowa (lub dwa oddzielne siedzenia) z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, z regulacją zagłówków  |  |
| 4 | Dywaniki gumowe |  |
| 5 | Deska rozdzielcza wielofunkcyjna, ze schowkami i wnęką na drobiazgi |  |
| 6 | Gniazdo zasilania min. jedno 12V w kabinie kierowcy |  |
| 7 | Radio z odtwarzaczem CD, USB, Bluetooth, instalacją głośnikową (w tym min. 2 w przestrzeni kierowcy i min. 2 w przestrzeni pasażerskiej)  |  |
| **PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI** |  |
| 1 | W drugim i trzecim rzędzie po 3 siedzenia. |  |
| 2 | W drugim rzędzie fotel uchylny umożliwiający zajęcie miejsca w trzecim rzędzie |  |
| 3 | W trzecim rzędzie wypinane fotele (system 1+1+1) lub kanapa dwuosobowa + siedzenie jednoosobowe (system 2+1) (fotele szybkodemontowalne) |  |
| 4 | Wszystkie siedzenia z regulowanym oparciem, oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa  |  |
| 5 | Podłoga z wykładziną antypoślizgową na całej długości przestrzeni pasażerskiej |  |
| 6 | Oświetlenie sufitowe |  |
| 7 | Ściany boczne przedziału pasażerskiego z tworzywa sztucznego, kolor ciemny |  |
| 8 | Podsufitka – tapicerowana, kolor ciemny  |  |
| 9 | Poręcz przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie oraz umożliwiająca dostęp do II i III rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 10 | Boczny stopień umożliwiający wejście osobom z deficytami ruchu do części pasażerskiej pojazdu (wysuwany elektrycznie lub hydraulicznie, sterowany przez kierowcę) |  |
| 11 | Szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich w dwóch rzędach  |  |
| 12 | Najazdy aluminiowe z bieżną przeciwpoślizgową do wprowadzenia wózka inwalidzkiego z bieżnią antypoślizgową |  |
| 13 | Przynajmniej 2 komplety pasów do montowania wózków inwalidzkich do szyn podłogowych – atestowane + worek/ torba na pasy  |  |
| 14 | Tapicerka foteli – wyposażenie standardowe + pokrowce na fotele  |  |
| **OGRZEWANIE I WENTYLACJA** |  |
| 1 | Klimatyzacja z regulacją min. manualną z możliwością niezależnej regulacji przestrzeni tylnej pasażerskiej oraz przedniej kierowcy (z filtrem przeciwpyłowym) |  |
| 2 | Nawiewy powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń |  |
| **WYPOSAŻENIE POJAZDU** |  |
| 1 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 2 | Regulacja zasięgu przednich reflektorów |  |
| 3 | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu |  |
| 4 | Trzecie światło stopu |  |
| 5 | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi |  |
| 6 | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane |  |
| 7 | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
| 8 | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze obrysowe kierunkowskazy dachowe z tyłu pojazdu nie wyższe niż 70 mm.) |  |
| 9 | Podnośnik |  |
| 10 | Klucz do kół |  |
| 11 | Apteczka samochodowa typu EURO |  |
| 12 | Gaśnica |  |
| 13 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 14 | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza |  |
| 15 | Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu |  |
| **WARUNKI GWARANCJI** |  |
| 1 | Gwarancja min.24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje producent od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia na:* silnik i podzespoły Powłokę lakierniczą
* perforację podwozia i nadwozia
* wykonaną zabudowę

oraz wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – bez wyłaczeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu  |  |
| 2 | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielania gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie o punktach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie woj. lubelskiego w odległości nie większej niż 80 km. od siedziby odbiorcy.  |  |
| **DOKUMENTACJA** |  |
| 1 | Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.  |  |
| 2 | Karta pojazdu, instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty w jeżyku polskim wymagane prawem polskim niezbędne do rejestracji pojazdu |  |
| 3 | Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia.  |  |

**\* wypełnia dostawca**

1. Oświadczam, że:
* złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym;
* zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zostały one przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia ww. umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

………………………………….................................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy*

*Informacja dla Dostawcy:*

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.*