Ogłoszenie nr 510078988-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.

Zakład Usług Komunalnych: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 532861-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 19004761700000, ul. ul. Czatkowska  , 83-100  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 316 466, e-mail zuktczew@zuktczew.pl, faks 585 315 729.
Adres strony internetowej (url): www.zuktczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZUK.271.3.7.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki. Charakterystyka techniczna: 1) Parametry wymagane: - rok produkcji min. 2018, - silnik wysokoprężny o pojemności min. 4,0 litra i mocy maksymalnie 80 KM spełniający normę emisji spalin min. Tier4, - masa całkowita maszyny min. 8000 kg, - małe koła z przodu o rozmiarze min. 18”, duże z tyłu min. 26”, - napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową, - kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, - sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą joysticków z możliwością zmiany ruchów w systemie ISO/SAE. 2) Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki: - system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej, - system SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu, - łyżka ładowarkowa z zębami dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, - łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłączu odpinana hydraulicznie, - widły do palet zamontowane na szybkozłączu, - pojemność znamionowa łyżki ładowarki min. 1,0 m3 3) Osprzęt koparkowy koparko - ładowarki: - możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, - ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), - szybkozłącze koparkowe, - łyżka z zębami o szerokości min. 0,6 m ± 0,05 m, - instalacja hydrauliczna do obsługi młota wyburzeniowego, - młot wyburzeniowy hydrauliczny o masie min. 300 kg. 4) Wyposażenie: - skrzynka narzędziowa, - zbiornik paliwa o pojemności min. 150 l, - wycieraczki szyby przedniej i tylnej, - błotniki kół przednich i tylnych, - smarownica ręczna, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, - immobiliser lub inne zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, - GPS z funkcją pomiaru spalania paliwa z abonamentem min. 3 letnim, - radioodtwarzacz. 5) Wymagane dokumenty pojazdu (w języku polskim): - deklaracja zgodności CE, - karta lub książka gwarancyjna, - instrukcja obsługi PL, - katalog części zamiennych lub dostęp ON-LINE. 6) Gwarancja i serwis pogwarancyjny: - wykonawca udzieli gwarancji na oferowaną koparko-ładowarkę na okres co najmniej 12 miesięcy z limitem przebiegu minimum 3000 motogodzin, - okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki. Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. 7) Uwagi końcowe: Koparko - ładowarka jako pojazd wolnobieżny musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 8) Realizacja dostawy: Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiającego, Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2e, 83-110 Tczew. Całkowity koszt dostawy (załadunek, dowóz, rozładunek) koparko - ładowarki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni należyte zabezpieczenie sprzętu w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku. 9) Pozostałe wymagania Zamawiającego: Wykonawca przeszkoli w cenie oferty - trzech operatorów Zamawiającego, w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze wszystkich określonych w SIWZ składników zamówienia. Protokół podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu stron. Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 43260000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19/04/2019 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 300813.01 **Waluta** PLN **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: INTERHANDLER Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Wapienna 6 Kod pocztowy: 87-100 Miejscowość: Toruń Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 369000.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00 Waluta: PLN **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl)  |