****

**ZP.261.3.2023**

**Załącznik 1a**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1 – zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV** | | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| **Lp.** | **nazwa** | **opis** | **Ilość** | **Producent, model i symbol (jeśli posiada)** | **Cena brutto za 1 szt./ zestaw** | **Cena brutto**  **(DxF)** |
| 1. | Lodówka wolnostojąca | |  |  | | --- | --- | | Dane fizyczne | wys. 180 - 189 cm, szerokość: 55-61cm, głębokość: 61-70cm; wolnostojąca, z zamrażalnikiem zlokalizowanym na dole, kolor urządzenia: stal nierdzewna/srebrny/inox, komora chłodziarki : półki wykonane ze szkła bezpiecznego, min. 3 półki + szuflada na warzywa, min. 3 półki na drzwiach, komora zamrażalnika: min. 3 szuflady, zmienna strona zawiasów drzwi: tak, | | Funkcje dodatkowe | automatyczne odszranianie komory chłodzącej, system „No Frost” w komorze zamrażalnika, płynna regulacja temperatury, system odprowadzania wody przy rozmrażaniu, | | Klasa efektywności energetycznej | A , B, C, D | | Roczne zużycie energii | max 205 kWh / rok | | dodatkowe | Znak zgodności CE | | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Czajnik elektryczny | |  |  | | --- | --- | | Obudowa | wykonana w większości ze stali nierdzewnej | | Moduł grzewczy | płaska grzałka płytkowa, | | moc | 2000-2400 W, | | pojemność | 1,7-2,0 l | | Dodatkowe | automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik, wskaźnik poziomu wody, filtr antywapniowy, znak zgodności CE | | 2 szt. |  |  |  |
| 3. | Opiekacz do kanapek | |  |  | | --- | --- | | Moc | min. 700 W | | Płyty w zestawie | 4 trójkąty, gofry | | Wymienne płyty opiekacza | tak | | Wykonanie obudowy | tworzywo sztuczne i stal szlachetna | | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Toster | |  |  | | --- | --- | | Moc | min. 900 W | | Liczba tostów | 2 | | Ruszt na bułki | tak | | Rozmrażanie | tak | | Automatyczne wyłączenie po zakończeniu opiekania | tak | | Płyta na okruchy | tak | | Wykonanie obudowy | stal nierdzewna | | Dodatkowe opcje | nóżki antypoślizgowe, podgrzewanie, regulacja stopnia przyrumienienia, rozmrażanie, zatrzymanie opiekania | | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Odkurzacz | |  |  | | --- | --- | | Moc | min. 700 W | | typ | Model bezworkowy, pojemność pojemnika na kurz min. 2l, filtr EPA | | wyposażenie | ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, rura teleskopowa ze stali nierdzewnej, wąż ssący | | Ilość poziomów obrotów | Płynna regulacja mocy ssania | | Dodatkowe opcje | Automatyczny zwijacz przewodu | | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Kuchenka mikrofalowa | |  |  | | --- | --- | | Moc | min. 750 W | | pojemność | Od 22 do 26 litrów | | Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne | | obudowa | stal/ stal nierdzewna / szkło/ tworzywo sztuczne | | Dodatkowe opcje | Grill, rozmrażanie | | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Kuchnia wolnostojąca | |  |  | | --- | --- | | Klasa energetyczna | A | | Typ płyty grzewczej/ piekarnika | Płyta grzewcza – indukcyjna 4 polowa, piekarnik elektryczny | | Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne | | obudowa | stal/ stal nierdzewna / szkło/ tworzywo sztuczne | | Dodatkowe opcje | termoobieg | | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Zmywarka wolnostojąca | |  |  | | --- | --- | | Klasa energetyczna | D lub wyższa | | wymiary | Szerokość 59 – 63 cm, wysokość 83 – 86 cm, głębokość 58 – 61 cm | | Zużycie prądu na 100 cykli | Do 85kWh | | Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne | | Poziom hałasu | Do 47 dB | | Dodatkowe opcje | Możliwość zabudowy pod blatem, załadunek częściowy, opóźniony start, szuflada na sztućce | | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Okap kominowy | |  |  | | --- | --- | | Klasa energetyczna | C lub wyższa | | wymiary | Szerokość 58-62 cm, wysokość 60-80 cm, | | obudowa | Szkoło/aluminium/stal nierdzewna | | Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne/elektroniczno-dotykowe | | Poziom hałasu | Do 68 dB | | Dodatkowe opcje | Wymienne filtry przeciwtłuszczowe, wbudowane oświetlenie | | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Telewizor | |  |  | | --- | --- | | Ekran | 55 cali | | Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 | | Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy | | Podświetlenie matrycy | LED/OLED/QLED | | DŹWIĘK | | | System dźwięku przestrzennego | tak | | Regulacja tonów wysokich / niskich | tak | | Korektor dźwięku | tak | | Smart TV | tak | | Wi-Fi | tak | | Przeglądarka internetowa | tak | | Nagrywanie na USB | tak | | INFORMACJE DODATKOWE | | | Menu w języku polskim | tak | | Telegazeta | tak | | Dodatkowe opcje | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, procesor 2-rdzeniowy | | Wiadomości dodatkowe | obsługiwane pliki wideo: mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; audio: .mp3, .wma, .wav; zdjęcia: .jpg, .jpeg, .bmp, .png | | WEJŚCIA / WYJŚCIA | | | Ilość złączy HDMI | min. 4 | | Ilość złączy USB | min. 2 | | Złącze Ethernet (LAN) | tak | | Złącze VGA | tak | | Cyfrowe wyjście optyczne | tak | | Złącze CI (Common Interface) | 1 | | Wyjście słuchawkowe | tak | | PARAMETRY FIZYCZNE | | | Kolor obudowy | czarny | | Możliwość montażu na ścianie | tak – w komplecie uchwyt do zawieszenia na ścianie z możliwością regulacji kąta nachylenia w pionie i poziomie oraz regulowanym ramieniem | | Klasa energetyczna | G lub wyższa | | Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz | | Wyposażenie | pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, uchwyt do zawieszenia na ścianie z możliwością regulacji kąta nachylenia w pionie i poziomie oraz regulowanym ramieniem | | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Soundbar z subwooferem | |  |  | | --- | --- | | Ilość kanałów | Min. 3.1 | | subwoofer | bezprzewodowy | | moc | Min. 300 W | | złącza | HDMI | | Opcje dodatkowe | Zgodność z formatem 4K, możliwość montażu na ścianie, | | 1 zestaw |  |  |  |
| 12. | Robot planetarny | |  |  | | --- | --- | | Moc | min. 801 W | | wyposażenie | końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, końcówki do zagniatania, mieszadło uniwersalne, misa robocza ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4,1 l , blender kielichowy, | | Dodatkowe opcje | Funkcja ubijania piany, mieszania, zagniatania ciasta, miksowania, blendowania, | | 1 sztuka |  |  |  |
| **Wartość ofertowa brutto za realizację części I zamówienia (suma wierszy od G1 do G12)** | | | | | | …………..….zł |

**Kolumny A-D stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają modyfikacji przez Wykonawcę.**

**Kolumny E-G wypełnia Wykonawca. Niewypełnienie wskazanych kolumn przez Wykonawcę może skutkować odrzuceniem oferty jako niekompletnej.**

**W kolumnie E wymagane jest podanie nazwy producenta, dokładne wskazanie modelu i symbolu (jeśli posiada) oferowanego sprzętu.**

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy