****

**ZP.261.3.2023**

**Załącznik 1a**

|  |
| --- |
| **Część 1 – zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| **Lp.** | **nazwa** | **opis** | **Ilość** | **Producent, model i symbol (jeśli posiada)** | **Cena brutto za 1 szt./ zestaw** | **Cena brutto****(DxF)** |
| 1. | Lodówka wolnostojąca |

|  |  |
| --- | --- |
| Dane fizyczne | wys. 180 - 189 cm, szerokość: 55-61cm, głębokość: 61-70cm; wolnostojąca, z zamrażalnikiem zlokalizowanym na dole, kolor urządzenia: stal nierdzewna/srebrny/inox, komora chłodziarki : półki wykonane ze szkła bezpiecznego, min. 3 półki + szuflada na warzywa, min. 3 półki na drzwiach, komora zamrażalnika: min. 3 szuflady, zmienna strona zawiasów drzwi: tak,  |
| Funkcje dodatkowe | automatyczne odszranianie komory chłodzącej, system „No Frost” w komorze zamrażalnika, płynna regulacja temperatury, system odprowadzania wody przy rozmrażaniu, |
| Klasa efektywności energetycznej | A , B, C, D |
| Roczne zużycie energii | max 205 kWh / rok |
| dodatkowe | Znak zgodności CE |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Czajnik elektryczny |

|  |  |
| --- | --- |
| Obudowa | wykonana w większości ze stali nierdzewnej  |
| Moduł grzewczy | płaska grzałka płytkowa, |
| moc | 2000-2400 W, |
| pojemność | 1,7-2,0 l |
| Dodatkowe | automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik, wskaźnik poziomu wody, filtr antywapniowy, znak zgodności CE |

 | 2 szt. |  |  |  |
| 3. | Opiekacz do kanapek |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | min. 700 W |
| Płyty w zestawie | 4 trójkąty, gofry |
| Wymienne płyty opiekacza | tak |
| Wykonanie obudowy | tworzywo sztuczne i stal szlachetna |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Toster |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | min. 900 W |
| Liczba tostów | 2 |
| Ruszt na bułki | tak |
| Rozmrażanie | tak |
| Automatyczne wyłączenie po zakończeniu opiekania | tak |
| Płyta na okruchy | tak |
| Wykonanie obudowy | stal nierdzewna |
| Dodatkowe opcje | nóżki antypoślizgowe, podgrzewanie, regulacja stopnia przyrumienienia, rozmrażanie, zatrzymanie opiekania |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Odkurzacz |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | min. 700 W |
| typ | Model bezworkowy, pojemność pojemnika na kurz min. 2l, filtr EPA |
| wyposażenie | ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, rura teleskopowa ze stali nierdzewnej, wąż ssący |
| Ilość poziomów obrotów | Płynna regulacja mocy ssania |
| Dodatkowe opcje | Automatyczny zwijacz przewodu |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Kuchenka mikrofalowa |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | min. 750 W |
| pojemność | Od 22 do 26 litrów |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| obudowa | stal/ stal nierdzewna / szkło/ tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe opcje | Grill, rozmrażanie |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Kuchnia wolnostojąca |

|  |  |
| --- | --- |
| Klasa energetyczna | A |
| Typ płyty grzewczej/ piekarnika | Płyta grzewcza – indukcyjna 4 polowa, piekarnik elektryczny |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| obudowa | stal/ stal nierdzewna / szkło/ tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe opcje | termoobieg |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Zmywarka wolnostojąca |

|  |  |
| --- | --- |
| Klasa energetyczna | D lub wyższa |
| wymiary | Szerokość 59 – 63 cm, wysokość 83 – 86 cm, głębokość 58 – 61 cm |
| Zużycie prądu na 100 cykli | Do 85kWh |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| Poziom hałasu | Do 47 dB |
| Dodatkowe opcje | Możliwość zabudowy pod blatem, załadunek częściowy, opóźniony start, szuflada na sztućce |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Okap kominowy |

|  |  |
| --- | --- |
| Klasa energetyczna | C lub wyższa |
| wymiary | Szerokość 58-62 cm, wysokość 60-80 cm,  |
| obudowa | Szkoło/aluminium/stal nierdzewna |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne/elektroniczno-dotykowe |
| Poziom hałasu | Do 68 dB |
| Dodatkowe opcje | Wymienne filtry przeciwtłuszczowe, wbudowane oświetlenie |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Telewizor |

|  |  |
| --- | --- |
| Ekran | 55 cali  |
| Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 |
| Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Podświetlenie matrycy | LED/OLED/QLED |
| DŹWIĘK  |
| System dźwięku przestrzennego | tak |
| Regulacja tonów wysokich / niskich  | tak |
| Korektor dźwięku  | tak |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Przeglądarka internetowa | tak |
| Nagrywanie na USB | tak |
| INFORMACJE DODATKOWE  |
| Menu w języku polskim  | tak |
| Telegazeta | tak |
| Dodatkowe opcje  | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, procesor 2-rdzeniowy |
| Wiadomości dodatkowe   | obsługiwane pliki wideo: mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; audio: .mp3, .wma, .wav; zdjęcia: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA  |
| Ilość złączy HDMI | min. 4 |
| Ilość złączy USB | min. 2 |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| Złącze VGA | tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| PARAMETRY FIZYCZNE  |
| Kolor obudowy  | czarny |
| Możliwość montażu na ścianie | tak – w komplecie uchwyt do zawieszenia na ścianie z możliwością regulacji kąta nachylenia w pionie i poziomie oraz regulowanym ramieniem |
| Klasa energetyczna | G lub wyższa |
| Zasilanie  | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Wyposażenie  | pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, uchwyt do zawieszenia na ścianie z możliwością regulacji kąta nachylenia w pionie i poziomie oraz regulowanym ramieniem |

 | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Soundbar z subwooferem |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość kanałów |  Min. 3.1 |
| subwoofer | bezprzewodowy |
| moc | Min. 300 W |
| złącza | HDMI  |
| Opcje dodatkowe | Zgodność z formatem 4K, możliwość montażu na ścianie,  |

 | 1 zestaw |  |  |  |
| 12. | Robot planetarny |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | min. 801 W |
| wyposażenie | końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, końcówki do zagniatania, mieszadło uniwersalne, misa robocza ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4,1 l , blender kielichowy,  |
| Dodatkowe opcje | Funkcja ubijania piany, mieszania, zagniatania ciasta, miksowania, blendowania,  |

 | 1 sztuka |  |  |  |
| **Wartość ofertowa brutto za realizację części I zamówienia (suma wierszy od G1 do G12)** | …………..….zł |

**Kolumny A-D stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają modyfikacji przez Wykonawcę.**

**Kolumny E-G wypełnia Wykonawca. Niewypełnienie wskazanych kolumn przez Wykonawcę może skutkować odrzuceniem oferty jako niekompletnej.**

**W kolumnie E wymagane jest podanie nazwy producenta, dokładne wskazanie modelu i symbolu (jeśli posiada) oferowanego sprzętu.**

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy