|  |
| --- |
| **Oświadczenie o zgodności zaoferowanego pojazdu z opisem przedmiotu zamówienia** |
| ***„***Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym***”.***(Wykonawca zobowiązany jest określić czy oferowany pojazd spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia) |
| **DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO** |
| Wymagana homologacja na skompletowany pojazd - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Nie dopuszcza się badania jednostkowego - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Silnik wysokoprężny Euro 6 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Moc silnika min. 280KM - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rodzaj paliwa Diesel - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rodzaj zawieszenia przód resor, tył pneumatyczne - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................ Konfiguracja osi 4x2 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rozstaw osi 4050 mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dopuszczalny nacisk na oś pierwszą min. 8000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dopuszczalny nacisk na oś drugą min. 11500kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów min. 40000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Przystawka odsilnikowa ED z prawej strony silnika - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Pojemność zbiornika paliwa, prawa strona min. 300l - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Pojemność zbiornika AdBlue, prawa strona min. 47l - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Skrzynia biegów automat bez pedała sprzęgła - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Blokada mechanizmu różnicowego - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Nośność osi min. 8000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Nośność osi tylnej min. 11500 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rozmiar opon osi przedniej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rozmiar opon pierwszej tylnej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rozmiar opony zapasowej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dodatkowy zbiornik powietrza without - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Typ układu hamulcowego tarczowy - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Obwód hamulcowy przyczepy/naczepy - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Wspornik na złącza przyczepy z tyłu ramy - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Złącza elektryczne przyczepy 1x15 pole ISO 12098 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Pneumatyczne złącza hamulcowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Fabryczna boczna osłona przeciw najazdowa belki - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Resory zawieszenia przednich osi paraboliczne 3x29 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................2 mechanizmy zawieszenia tylnego – pneumatyczne - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Alternator min. 100A - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Akumulatory min. 180ah - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Czujnik deszczu - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Tachograf Czujnik odległości - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Przednia i tylna kamera - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Okno w tylnej ścianie 1szt. - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Fabryczne nadkola tylne - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Światła sygnalizacyjne na dachu – belka świetlna - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Fabryczne boczne światła obrysowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Lampy robocze za kabiną - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Fabryczny montaż tylnej belki antynajazdowej z homologacją - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................**WYPOSAŻENIE;**Klimatyzacja - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Elektrycznie sterowane szyby - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Centralny zamek - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................ABS/EBS - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Radio - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Kamera cofania z montażem - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Belka ostrzegawcza LED - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................**DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE HAKOWE;**Urządzenie hakowe wykonane w technologii spawanej (bez odlewów) - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rodzaj zabudowy – urządzenie hakowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Długość zabudowy 4000mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Sterowanie urządzeniem pneumatyczne z kabiny - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Zbiornik oleju ok. 80l - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Siłowniki główne o średnicy 125mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Zabezpieczenie kontenera hydrauliczne wewnętrzne - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rozdzielacz hydrauliczny - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Pompa hydrauliczna - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Lampy obrysowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Podesty robocze - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Skrzynka na siatki ocynkowana - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Skrzynka narzędziowa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Światła robocze led (na tylnej ścianie kabiny i przy tylnych lampach) - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Osłony na lampy (kratki) - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Czołownica do zimowego utrzymania dróg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Belka ledowa na dachu kabiny z napisem - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Światła LED biegu wstecznego - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Płyta czołowa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dodatkowe oświetlenie drogowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Hydraulika do napędu posypywarki i beczki ciśnieniowej - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Platforma z burtami na hakowca - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Nominalna moc załadunkowa 12t - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Długość przewożonych kontenerów od 3200mm do 5000mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania 1200mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Wysokość haka 1200mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Ciśnienie robocze 25-28Mpa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Środek rolki – koniec haka 85mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Siłowniki główne o średnicy 125mm - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Masa własna urządzenia ok 1300kg - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Tylna belka najazdowa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Boczne osłony antyrowerowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Błotniki plastikowe wraz z chlapaczami - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Przystawka odsilnikowa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Hydraulika do napędu posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Zaczep holowniczy - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Sterowanie pneumatyczne z zewnątrz oraz sterowanie mechaniczne z zewnątrz pojazdu (awaryjne) - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Hydrauliczna blokada kontenera wew. - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Łożyskowania wysuwu haka urządzenia na tarnamidzie - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Konstrukcja stalowa, śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz nawierzchniowo farbą poliuretanową. - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Dokumentacja do rejestracji UDT. - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................**DANE TECHNICZNE – POSYPYWARKA** Pojemność min. 5m3 - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rama główna zintegrowana z pojemnikiem - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rama główna z blach stalowych, śrutowany i lakierowany metodą proszkową - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Składana drabinka - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Talerz rozsypujący o średnicy min. 490mm wykonany ze stali szlachetnej - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Sprężyna gazowa ułatwiająca unoszenie talerza rozsypującego z rynną zsypową - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Zmiana asymetrii posypywania poprzez zmianę położenia rynny zsypowej - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Profilowany podajnik taśmowy przesuwający się po płycie ślizgowej - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Urządzenie do kruszenia zbrylonego materiału - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Zakres regulacji szerokości posypywania 2m -10m - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Posypywarka musi być wyposażona w układ napędowy od przystawki odbioru mocy pojazdu - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Sito nasypowe 100x100mm stalowe - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Kompletna instalacja zwilżania soli - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Napęd od układu hydraulicznego pojazdu (napęd hydrauliczny od przystawki) - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Przyłącza hydrauliczne z przodu posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Gniazdo rozłączne dla kabla sterującego z tyłu kabiny - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Bezdotykowy system kontroli posypywania: w przypadku braku materiału na talerzu rozrzucającym sygnał informujący na pulpicie sterującym - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Światło robocze czerwone umożliwiające kontrolę posypywania w lusterku wstecznymRama główna umożliwiającą odstawienie pustej posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Rama pośrednia podhakowa - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................Pulsująca lampa ostrzegawcza - Spełnia/ nie spełnia / inne \*........................................  |
|  |