Rawicz, dnia 25.03.2025 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.6.2025**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol
do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka.**

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 11.1**Odnośnie oznakowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów: rozumiemy, że należy wycenić zestaw solarny ze skrzynką ZSO skrzynka - zasilanie solarne 12V, zgodnie z opisem i bez dodatkowych opcji − ZB skrzynka - zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V → 12V − ZS skrzynka - zasilanie stałe 230V → 12V Prosimy o potwierdzenie że tak należy wycenić.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że oznakowanie należy wycenić jak opisano w pytaniu. |
| **Pytanie nr 11.2**Odnośnie oznakowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów: rozumiemy, że sam znak D-6b ma być pasywny bez pulsowania/ obrysu i jedynym elementem sygnalizacyjnym mają być dwa pulsatory w górnej części znaku? Prosimy o potwierdzenie.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Sam znak D-6b ma być pulsacyjny – tak jak wskazano w specyfikacji. |
| **Pytanie nr 11.3**Zgodnie z tym co napisano w dokumentach: tj. „OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH (4 przejścia) I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW (3 przejazdy)” rozumiemy że należy wycenić 14 lamp hybrydowych, tj. 8 lamp hybrydowych do oświetlenia przejść dla pieszych (po 2 lampy na każde przejście dla pieszych) oraz 6 lamp hybrydowych do oświetlenia przejazdów dla rowerów (po 2 lampy na każdy przejazd). Prosimy o informację jaką ostatecznie ilość lamp hybrydowych należy zamontować. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Do zainstalowania są 4 komplety doświetleń przejść dla pieszych, gdyż przejazdy dla rowerów znajdują się obok przejść dla pieszych i doświetlacze służą zarówno doświetleniu przejścia, jak i przejazdu. Przy jednym przejściu dla pieszych nie ma przejazdu dla rowerów, stąd liczba 4 przejść i 3 przejazdów. Należy wycenić 8 lamp hybrydowych (4 komplety po 2 lampy), które będą służyć do doświetlenia zarówno przejść dla pieszych, jak i przejazdów dla rowerów. |
| **Pytanie nr 11.4**Ponieważ opisy parametrów lamp hybrydowych umieszczone na drugiej stronie załączonego opisu różnią się od parametrów lamp hybrydowych umieszczonych na 3 stronie, prosimy o doprecyzowanie jaką wersję lamp hybrydowych należy wycenić. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Na stronie 2 umieszczono wymagania minimalne dla oświetlenia, natomiast na stronie 3 określony jest preferowany przez Zamawiającego rodzaj lamp. |
| **Pytanie nr 11.5**Jeden z producentów słupów zwrócił uwagę ,iż ,,*przy montażu oświetlenia solarnego i hybrydowego słupy aluminiowe anodowane które opisane są na drugiej stronie załączonego opisu nie przeniosą obciążeń związanych z montażem systemu hybrydowego na szczycie masztu ze względu na bezpieczeństwo . Do lamp solarnych i hybrydowych stosuje się słupy stalowe ocynkowane które są każdorazowo przeliczane przez uprawionego projektanta ze względu na wagę systemu i powierzchnię systemu dla warunków panujących w danej strefie wiatrowej,,* **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych. |
| **Pytanie nr 11.6**Czy podana barwa światła 5700K umieszczone na drugiej stronie załączonego opisu jest poprawna ? Standardowo producenci lamp podają barwę 5000K albo 6000K, proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie która barwę światła należy zastosować. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Barwa światła powinna mieścić się w przedziale 5000 – 6000K.  |
| **Pytanie nr 12**Witam. Do wyjaśnień z dnia 20.03.2024r. została dołączona specyfikacja dot. doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów. Z niej wynika, że jest do zainstalowania 7 kpl. takich doświetleń, natomiast w kosztorysie ofertowym jest liczba 4 kpl. Proszę o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Do zainstalowania są 4 komplety doświetleń przejść dla pieszych, gdyż przejazdy dla rowerów znajdują się obok przejść dla pieszych i doświetlacze służą zarówno doświetleniu przejścia jak i przejazdu. Przy jednym przejściu dla pieszych nie ma przejazdu dla rowerów, stąd liczba 4 przejść i 3 przejazdów. |

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak