**ZP/230-36/2022 Załącznik nr 1.7 do SWZ**

**Pakiet nr 7 – Zmywarko-wyparzarka**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**ZMYWARKO - WYPARZARKA**

**Producent.....................................................................**

**Rok produkcji ...............................................................**

**Kraj pochodzenia...........................................................**

**Model /typ/ nazwa .......................................................**

**Ilość – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr / Opis** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych** |
| **Dane ogólne aparatu** |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej | **TAK** |  |
|  | Wysokość - 835 mm ( +/- 50 mm) Głębokość - 685 mm ( +/- 50 mm) Szerokość - 565 mm ( +/- 50 mm) | **TAK** |  |
|  | Moc grzałki komory: 2 kW , Moc zainstalowana: 5.4/6.9 kW Moc elektryczna: 3.4/4.9 W ,Moc grzałki bojlera: 3/4.5 kW Napięcie - U: 230/400 V | **TAK** |  |
|  | Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 | **TAK** |  |
|  | **Temperatura wyparzania min 85° C** | **TAK** |  |
|  | Maksymalna wysokość mytego naczynia min 320 mm | **TAK** |  |
|  | Cykl mycia 120 s lub 180 s | **TAK** |  |
|  | Sterowanie elektromechaniczne /manualne | **TAK** |  |
|  | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | **TAK** |  |
|  | Zużycie wody 2,5 l/cykl | **TAK** |  |
|  | Kosz 500x500 mm | **TAK** |  |
|  | **Wyposażen*ie***  |  |  |
|  | 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce | **TAK** |  |
|  | Zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia | **TAK** |  |
|  | **Dozownik płynu nabłyszczającego** | **TAK** |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy środków chemicznych na 1000 cykli | **TAK** |  |
|  | **Pozostałe** |  |  |
|  | Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie kupującego | **TAK** |  |
|  | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | **TAK** |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | **TAK** |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacja producenta | **TAK** |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | **TAK** |  |
|  | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym  | **TAK** |  |
|  | Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie | **TAK** |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | **TAK** |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku skomplikowanych awarii związanych z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maks. do 14 dni. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt objęty gwarancją, na swój koszt.  | **TAK** |  |
|  | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji wynosi 14 dni - w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego. | **TAK** |  |
|  | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego | **TAK** |  |
|  | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru | **TAK** |  |

|  |
| --- |
| Oświadczamy, że:Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |

Informacja:
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę.