Kosztorys ofertowy załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 2 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm z blachy powlekanej | m | 19,10 |  |  |  |  |
| 3 | Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm z blachy powlekanej | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 4 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 76,95 |  |  |  |  |
| 5 | Załadunek i transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km | m3 | 3,85 |  |  |  |  |
| 6 | Koszt utzylizacji odpadów | m3 | 3,85 |  |  |  |  |
| 7 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 | 76,95 |  |  |  |  |
| 8 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome | m2 | 76,95 |  |  |  |  |
| 9 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 76,95 |  |  |  |  |
| 10 | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia grubowarstwowa gładka gr. 1·mm, piasek kwarcowy 0,7-1,2·mm | m2 | 76,95 |  |  |  |  |
| 11 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokiewki- podkonstrukcja do wyruwanie powierzchni dachu | m3 | 3,00 |  |  |  |  |
| 12 | Wymiana pokryć dachowych i obróbek wraz z deskowaniem i łączeniem blacha stalowa fałdowa trapezowa na latach | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 13 | Bramy segmentowe z napędem elektrycznym sterowany czujnikiem i pilotem | m2 | 27,39 |  |  |  |  |
| 14 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 15 | Demontaż i montaż okien , okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach | m2 | 11,20 |  |  |  |  |
| 16 | Podokienniki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 15,20 |  |  |  |  |
| 17 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - parapety zewnętrzne | m2 | 6,08 |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….

*data, podpis*