|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik nr 2* | | | | | | | | |
| Kosztorys ofertowy | | | | | | | | |
| Lp. | *Pomieszczenia* | Opis | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (….%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | *Łazienka , magazynek* | Posadzki płytkowe układane na klej  obmiar = 15**,81 m2** | m2 | 15,81 |  |  |  |  |
| 2. | *Gabinety, korytarz, poczekalnia, pom. socjalne, łazienka, magazynek* | Gruntowanie ścian  + sufit  obmiar = (**231,84 m2 + 92,55 m2) = 324,39 m2** | m2 | 324,39 |  |  |  |  |
| 3. | *Gabinety, korytarz, poczekalnia, pom. socjalne, łazienka, magazynek* | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ( ściany + sufity)  obmiar = (**231,84 m2 + 92,55 m2) = 324,39 m2** | m2 | 324,39 |  |  |  |  |
| 4. | *Łazienka* | Obudowa pionowych rur oraz GEBERITA ( łazienka )  obmiar = **8,9 m2** | m2 | 8,90 |  |  |  |  |
| 5. | *Łazienka , magazynek* | Licowanie ścian płytkami obmiar = (26,3 m2 + 8,8 m2) **35,1 m2** | m2 | 35,10 |  |  |  |  |
| 6. | *Łazienka , magazynek* | Skucie płytek ze ścian obmiar = **35,1 m2** | m2 | 35,10 |  |  |  |  |
|  | *Łazienka, poczekalnia* | Rozbiórka ścian na zaprawie cementowo-wapiennej  obmiar = **1,41 m3** | m3 | 1,41 |  |  |  |  |
| 7. | *Gabinety, korytarz, poczekalnia, pom. socjalne* | Warstwy wyrównujące i wygładzające na podłoże  obmiar = **92,55 m2** | m2 | 92,55 |  |  |  |  |
| 8. | *Gabinety, korytarz , poczekalnia, pom. socjalne* | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT”  obmiar = **92,55 m2** | m2 | 92,55 |  |  |  |  |
| 9. | *Gabinety, korytarz* | Ułożenie posadzek winylowych  obmiar = **76,74 m2** | m2 | 76,74 |  |  |  |  |
| 11. | *Gabinety, Łazienka* | Nakładki na parapety  obmiar = **18,0 m2** | m2 | 18,00 |  |  |  |  |
| 12. | *Gabinety, korytarz, poczekalnia, pom. socjalne* | Wymiana drzwi wewnętrznych 90 cm z regulowaną ościeżnicą  obmiar= **6 szt** | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13. | *Gabinet – Dzienny Oddział Psychiatryczny* | Likwidacja drzwi 1 szt, zamurowanie otworu  obmiar= **1,4 m2** | m2 | 1,4 |  |  |  |  |
| 14. | *Łazienka* | Montaż GEBERITU ustępowego  obmiar = **2 szt** | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 15. | *Łazienka* | Baterie umywalkowe z umywalkami  obmiar = **2 kpl** | kpl | 2 |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto …………………………………………………………………………………………………………………………………

**…………………………………………………………**

*(data podpis)*